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[image: Αποτέλεσμα εικόνας για AMC SR136]
1. Εντολή:  Μόνιμα (+) στο S και όταν κόβεται το (+) να δίνει Alarm
DIP SWITCHES: FUNCTION: DIP 6 ON όλα τα υπόλοιπα OFF, / MODE: όλα OFF
A. (Mόνο από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X (ΜENU413) 13 - [ARN ΣE NO +RESET]  με εντολή από το ΝΟ ) ή
B. (Mόνο από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X (ΜENU413)  06 - [NO ΣE ΑΡΝ +RESET]  με εντολή από το ΝC ) 
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*
2. Εντολή: Μόνιμα  (-) στο S  και όταν κόβεται το (-) να δίνει Alarm
DIP SWITCHES: FUNCTION: DIP 6 ON και όλα τα υπόλοιπα OFF, MODE: DIP 1 – ON
A. (από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X Μ413  06 - [NO ΣE ΑΡΝ +RESET]  με εντολή από το ΝC ) 
B. (από ΈΞΟΔΟ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO +RESET]  με εντολή από το ΝΟ )
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*
Ή εναλλακτικά:
C. από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO + RESET]  και αντίσταση μεταξύ +C και 4 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ένας πρώτος Συναγερμός για την ενεργοποίηση της Σειρήνας.


SR130 (με stand by lamp)
[image: ]
1. S – ALARM όταν κόβεται η Θετική (+) εντολή: 1-ΟΝ, 2-OFF, 3-OFF
A. (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝΟ ) ή
B. (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το NC )
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*
2. S – ALARM όταν δίνεις Θετική (+) εντολή:  1-ΟΝ, 2-OΝ, 3-OFF
A. (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝC )  ή
B. (Mόνο ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το ΝΟ )
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & +C] στον Πίνακα*
3. S – ALARM όταν κόβεται η Αρνητική (-) εντολή: 1-ΟΝ 2-ΟΝ 3-ΟΝ
A. ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝΟ ) ή
B. ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το NC )
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*
C. Ή από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  13 - [ARN ΣE NO + RESET] 

4. S – ALARM όταν δίνεις Αρνητική (-) εντολή 1-ΟΝ 2-OFF 3-ΟΝ
A. (ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 13 ARN ΣE NO +RESET  με εντολή από το ΝC )  ή

B. (ΈΞΟΔΟΣ 5: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413 6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET  με εντολή από το ΝΟ )
Αφού βραχυκυκλώσουμε πρώτα το JUMPER [COM & GND] στον Πίνακα*
C. Ή από την Έξοδο 4 του VISION-X: ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION-X Μ413  6 NO ΣE ΑΡΝ +RESET
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ένας πρώτος Συναγερμός για την ενεργοποίηση της Σειρήνας.
SR140 (με stand by lamp)
A. Αντίσταση 1 ΚΩ μεταξύ [Trig και +]   Alarm δίνοντας (-) στο TRG
DIP Switches: [3 - ON] & [6 – ON] όλα τα υπόλοιπα OFF
ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION X M413  [6 NO SE ARN +RESET]
B. Αντίσταση 1 ΚΩ μεταξύ [Trig και +]  Alarm κόβοντας (-)  στο TRG
DIP Switches: [3 - ON] & [6 – ON] & [2 - ON] όλα τα υπόλοιπα OFF
ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑΣΤΟΝ VISION X  [13 ARN SE NO +RESET]
 
AS-300
+12, GND ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Jumper στο ΤΜP για ενεργοποίηση με εντολή ή όταν χάσει την τροφοδοσία της (ενεργοποιείται για 3 λεπτά). Αλλιώς στο FT για ενεργοποίηση μόνο με εντολή.
Jumper στο FL αναβοσβήνει σε περίπτωση alarm. Στο LMP ανάβει συνεχόμενα.
Εντολή αρνητική στο –GO ή Θετική στο +GO
ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ VISION X  6 [NO SE ARN +RESET]
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